

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Перчатки нитриловые Стандарт A.D.M.**



Раздел 1: Описание продукта

|  |  |
| --- | --- |
| **Признак** | **Значение** |
| Тип | Перчатки одноразовые нитриловые универсальные неопудренные текстурированные на пальцах Стандарт |
| Материал | 100% Синтетический нитрильный латекс |
| Цвет | Голубой |
| Особенности | Разрешен контакт с пищевыми продуктами, текстура на пальцах обеспечивает надежный захват небольших предметов, контрастный цвет позволяет заметить даже малейшее повреждение перчаток, гипоаллергенны, подходят для цветокодирования на предприятиях |
| Пудра | Без добавления пудры |
| Упаковка | 100 штук x 10 диспенсеров x 1 короб |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |

Раздел 2: Требования к параметрам

2.1 Вес пары, гр.

|  |  |
| --- | --- |
| Размер | Вес пары, гр. (±5%) |
| S | 6 |
| M | 7 |
| L | 8 |
| XL | 9 |

2.2 Размеры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание | Размер | Стандарт предприятия |
| Длина, мм | Все размеры | Мин. 240 ± 10 |
| Ширина ладони, мм  | SMLXL | 84 ± 394 ± 3105 ± 3113 ± 3 |

Раздел 3: Использование и применение:

Являются изделием санитарно-гигиенического назначения. Предназначены для использования на производствах, в пищевой промышленности и предприятиях общественного питания, в продовольственной торговле для соблюдения санитарно-гигиенических норм и защиты продукции в процессе обработки. Могут использоваться в комплексе со средствами индивидуальной защиты для достижения дополнительного результата при соблюдении санитарно-гигиенических норм производства продукции. Также могут применяться для выполнения хозяйственно-бытовых работ (при обработке и приготовлении пищи, уборке жилых помещений, при уходе за домашними животными), садовых работ. Не являются средством защиты от опасных химических загрязнений и общепроизводственных загрязнений.

Раздел 4: Транспортировка и хранение:

Избегать взаимодействия с острыми предметами. Хранить в прохладном и сухом месте. Не храните перчатки там, где температура может подняться выше 40 ° C (104 ° F). Не храните при высокой влажности или в сырых помещениях.

Хранить в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Рекомендована транспортировка в оригинальных заводских упаковках из плотного картона, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и влаги транспорте.